ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール証明書をエクスポートする

# 証明書をエクスポートする

- お使いのコンピューターにエクスポートする
- SMB共有フォルダーにエクスポートする

## お使いのコンピューターにエクスポートする

本機の証明書をお使いのコンピューターにエクスポートできます。証明書をコンピューター上で管理したい場合や、他の装置に移行したい場合に、証明書をエクスポートします。

1. 管理者モードの[セキュリティ]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[設定]-[証明書をエクスポートする]を選び、[OK]をクリックします。

2. [エクスポート先]で、[PCにエクスポートする]を選びます。

3. パスワードを入力し(半角32文字以内)、[OK]をクリックします。

   - 入力したパスワードは、証明書をインポートするときに必要です。

4. [ダウンロード]をクリックします。

   本機の証明書が、コンピューターに保存されます。

## SMB共有フォルダーにエクスポートする

本機の証明書をSMB共有フォルダーにエクスポートできます。証明書をコンピューター上で管理したい場合や、他の装置に移行したい場合に、証明書をエクスポートします。

1. 管理者モードの[セキュリティ]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[設定]-[証明書をエクスポートする]を選び、[OK]をクリックします。

2. [エクスポート先]で、[SMBにエクスポートする]を選びます。

3. パスワードを入力し(半角32文字以内)、[OK]をクリックします。

   - 入力したパスワードは、証明書をインポートするときに必要です。

4. SMBサーバーへ接続するための情報を入力します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SMBホスト名] | SMBサーバーのアドレスを入力します。 入力例：「192.168.1.1」
   [ユーザー名] | SMBサーバーにログインするためのユーザー名を入力します(半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角64文字以内)。

5. [接続]をクリックします。

   フォルダーの選択画面が表示されます。

6. 証明書をエクスポートするフォルダーを選択して、[OK]をクリックします。

   本機の証明書が、選択したSMB共有フォルダーに保存されます。