ユーザーズガイド

検索

ホームプリント カバーシート/OHP合紙でできること

# [カバーシート/OHP合紙]でできること

[カバーシート/OHP合紙] または[カバーシート](Mac OS X 10.7以降)では、印刷物に表紙を挿入したり、OHPフィルムに印刷するときに合紙を挿入したりできます。

設定画面は、[カバーシート]画面と[OHP合紙]画面とを切換えることができます。

設定 | 説明
--- | ---
[表カバー:] | 表紙を挿入して印刷するときにチェックをつけます。あわせて、表紙用の給紙トレイと、表紙として挿入した用紙に印刷するかどうかを選びます。 [白紙]：表紙として挿入した用紙には印刷しません。 [印刷]：表紙として挿入した用紙に、原稿の最初のページを印刷します。 [給紙トレイ/排紙トレイ]の[給紙トレイ:]で[自動]以外を選んだ場合に設定できます。
[裏カバー:] | 裏表紙を挿入して印刷するときにチェックをつけます。あわせて、裏表紙用の給紙トレイと、裏表紙として挿入した用紙に印刷するかどうかを選びます。 [白紙]：裏表紙として挿入した用紙には印刷しません。 [印刷]：裏表紙として挿入した用紙に、原稿の最後のページを印刷します。 [給紙トレイ/排紙トレイ]の[給紙トレイ:]で[自動]以外を選んだ場合に設定できます。
[表外カバー:] | 外表紙を挿入して印刷するときにチェックをつけます。あわせて、外表紙用のPIトレイを選びます。 [給紙トレイ/排紙トレイ]の[給紙トレイ:]で[自動]以外を選んだ場合に設定できます。
[裏外カバー:] | 外裏表紙を挿入して印刷するときにチェックをつけます。あわせて、外裏表紙用のPIトレイを選びます。 [給紙トレイ/排紙トレイ]の[給紙トレイ:]で[自動]以外を選んだ場合に設定できます。
[OHP合紙:] | 複数枚のOHPフィルムに印刷する場合に、OHPフィルムの間に用紙を挿入するときはチェックをつけます。あわせて、挿入する用紙の給紙トレイを選びます。 [給紙トレイ/排紙トレイ]の[用紙種類:]で[OHPフィルム]を選んだ場合に設定できます。

#####

- [表外カバー:]/[裏外カバー:]を使うには、オプションのポストインサーターが必要です（bizhub C658/C558/C458のみ）。

- [表カバー:]と[表外カバー:]、[裏カバー:]と[裏外カバー:]とは、それぞれ同時に指定できません。