ユーザーズガイド

検索

ホームスキャンActive Directoryのシングルサインオン環境で送信する

# Active Directoryのシングルサインオン環境で送信する

- シングルサインオンについて
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## シングルサインオンについて

Active Directoryの外部サーバー認証で本機にログインすれば、SMB送信を行うとき、再度認証情報(ユーザーIDとパスワード)を入力しなくても共有フォルダーへ送信できます。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

シングルサインオン設定を有効にします。

設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. [直接入力]をタップし、[ファイル送信(SMB)] をタップします。

4. 送信先のホスト名とファイルパスを直接入力するか、[参照]をタップして送信先の共有フォルダーを指定し、[OK]をタップします。

5. 必要に応じて、スキャン送信のオプション設定をします。

6. スタートを押します。

   - 必要に応じて、送信前に[設定確認]をタップし、指定した宛先や設定内容を確認します。

   - 宛先の指定や、オプション設定をやり直したいときは、リセットを押します。

   送信が開始されます。

   - 原稿の読込み中にストップを押すと、読込みを停止し、停止中のジョブの一覧を表示します。原稿の読込みを中止したいときは、一覧から停止中のジョブを削除します。