ユーザーズガイド

検索

ホームトラブルシューティング プリントヘッド窓の清掃のしかた

# プリントヘッド窓の清掃のしかた

プリントヘッド窓が汚れると、印刷の品質が低下します。以下の手順に従って、プリントヘッド窓を清掃してください。

1. 本機の前下ドアまたは前ドアを開きます。

2. 廃棄トナーボックス固定レバーを外して、廃棄トナーボックスを取外します。

3. プリントヘッド窓清掃具を、本機の前下ドアまたは前ドアから取外します。

4. プリントヘッド窓清掃具を、プリントヘッド窓の奥側に当たる位置までゆっくりと差込んで、手前側にゆっくりと引出します。

   - この操作を、すべてのプリントヘッド窓で3回程度行います。

5. プリントヘッド窓清掃具を、本機の前下ドアまたは前ドアに取付けます。

6. 廃棄トナーボックスを取付けます。

7. 本機の前下ドアまたは前ドアを閉じます。