ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明解像度優先
検索

# 解像度優先

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [濃度バランス調整]
          - [解像度優先]

解像度優先のスクリーンで、濃度バランスを補正します。

1. [解像度優先]をタップします。

2. 補正する色（[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック]のいずれか）を選びます。

3. テストパターンを出力する用紙を選びます。

4. スタートを押します。

   テストパターンが2枚出力されます。

5. タッチパネルに表示された向きで、1枚目のテストパターンを原稿ガラスにセットします。

6. テストパターンが透けないように、テストパターンの上に、10枚以上の白紙をセットします。

7. ADFを閉じます。

8. スタートを押します。

   テストパターンが読込まれます。

9. 2枚目のテストパターンで、手順4～7を繰返します。