ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール認証機能使用時の共通の設定をする

# 認証機能使用時の共通の設定をする

本機でユーザー認証や部門管理を導入している場合に、カラー印刷の管理方法や、ログアウトするときの本機の動作を設定します。

管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー/部門共通設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[単色カラー/2色カラー出力管理] | 必要に応じて、単色カラーと2色カラーの印刷を、カラー印刷として扱うか、モノクロ印刷として扱うかを切換えます。 本機でユーザーや部門ごとに、カラー印刷の制限や、カラーおよびモノクロの印刷枚数の上限を管理している場合に設定します。 単色カラーと2色カラーをブラックとして扱えば、フルカラー印刷のみを、カラー印刷として管理することができます。 初期値は[カラー]です。
[パネルでのログアウト確認画面表示設定] | 本機の操作中に、ログイン中のモード(登録ユーザーまたはパブリックユーザー)からログアウトするときに、タッチパネルにログアウトの確認画面を表示するかどうかを選びます。 初期値は[表示する]です。