ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明ThinPrint設定
検索

# ThinPrint設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [ThinPrint設定]

ThinPrint機能を使うための設定をします。

ThinPrintは、ThinPrint Engine (.print Engine）から、ThinPrint Client (.print Client)である本機へ印刷ジョブを送信するときに、データの圧縮や帯域制御を行うことで、スピーディーな印刷を実現する機能です。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | ThinPrint機能を使うかどうかを選びます。 本機をThinPrint Client (.print Client)として動作させる場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用する]です。
[ポート番号] | 接続するThinPrint Engine (.print Engine)のポート番号を入力します。 初期値は[4000]です。
[圧縮前データサイズ] | ThinPrint Engine (.print Engine)側でデータを圧縮するときの、パケットサイズの上限を指定します。 ThinPrint Engine (.print Engine)は、このサイズごとにデータを圧縮してから、本機に印刷ジョブを送信します。 初期値は[8192]です。
[接続タイムアウト] | ThinPrint Engine (.print Engine)からの接続のタイムアウト時間を入力します。 初期値は[90]です。
[プリンター名] | ThinPrint Engine (.print Engine)で使用する本機のプリンター名を入力します。
[プリンタークラス名] | ThinPrint Engine (.print Engine)で使用する本機のプリンタークラス名を入力します。
[証明書検証強度設定] | 証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します。初期値は[確認する]です。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [チェーン]：証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。初期値は[確認しない]です。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [CN]：証明書のCN(Common Name)が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。
[Connection Service設定] | Connection Serviceを使うかどうかを選びます。初期値は[使用しない]です。 [使用する]を選んだ場合、次の設定をします。 [サーバーアドレス]：Connection Serviceを提供するサーバーのアドレスを入力します。 [ポート番号]：Connection Serviceで使用しているポートの番号を入力します。 [AYT周期]：Connection Serviceの動作を確認するために、再接続を行う周期を、秒単位で入力します。初期値は[60]です。 [クライアントID]：Connection Serviceで使用する本機のクライアントIDを入力します。初期値は[1]です。 [認証キー]：Connection Serviceと接続するときに使用する認証キーを入力します。初期値は[0]です。
[Connection Service接続確認] | Connection Serviceとの接続状態を表示します。

#####

- この機能を使うには、オプションのi-Option LK-111が必要です。