ユーザーズガイド

検索

ホームコピーいろいろな原稿をコピーする

# いろいろな原稿をコピーする

- カードの表裏を1枚の用紙の同じ面にコピーする(カードコピー)
- 本やカタログの左右ページを分割してコピーする(ブック原稿)
- 見開き原稿の左右ページを分割してコピーする(ページ連写)
- インデックス原稿をインデックス紙にコピーする(インデックス原稿)
- カタログを複製する(カタログ原稿)

## カードの表裏を1枚の用紙の同じ面にコピーする([カードコピー])

保険証、免許証、名刺などの各種カードをコピーするとき、簡単な操作で、1枚の用紙の同じ面にカードの表裏を並べてコピーできます。用紙の使用量の節約にもなります。

1. カードを原稿ガラスにセットします。

   - カードは、天部（上側）を奥側にし、原稿スケールの左奥側にセットしてください。

2. [用紙]をタップし、カードをコピーする用紙の給紙トレイを指定します。

   - [カードコピー]を設定する場合は、[自動]以外を指定する必要があります。

3. [応用設定]-[その他]-[カードコピー]を[ON]にし、仕上りイメージに合わせて[原稿サイズ]、[レイアウト]、[変倍]を設定します。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。

4. スタートを押します。

   カードの表面が読込まれます。

5. カードを裏返して原稿ガラスにセットします。

   - カードは、手順1と同じ位置にセットしてください。

6. スタートを押します。

   カードの裏面が読込まれます。

7. カードの両面を読込み終えたら[読込み終了]をタップし、スタートを押します。

   コピーが開始されます。

## 本やカタログの左右ページを分割してコピーする([ブック原稿])

本やカタログなどの見開き原稿を、左右のページそれぞれに分割してコピーしたり、見開きのまま1枚の用紙にコピーしたりします。本やカタログなどは、原稿ガラスにセットして、ADFを開いたまま読込みます。

ブック原稿機能と両面コピーを組合わせてコピーした用紙をステープルでとじれば、簡易本を簡単に作れます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## 見開き原稿の左右ページを分割してコピーする([ページ連写])

ステープルを取外したカタログなどの見開き原稿を、左右のページそれぞれに分割してコピーします。

1枚ずつ2回に分けて読込まなくても、1度の操作で2ページに分割してコピーできます。見開き原稿はADFにセットします。

詳しくは、こちらをごらんください。

## インデックス原稿をインデックス紙にコピーする([インデックス原稿])

インデックス原稿を、インデックス部分を含めてインデックス紙にコピーします。

インデックス原稿は、原稿ガラスにセットします。

詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- コピーするインデックス紙は、手差しトレイにセットします。インデックス紙のセットのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## カタログを複製する([カタログ原稿])

ステープルを取外したカタログを両面コピーし、元のカタログ同様、用紙の中央をステープルでとじます。

1. 原稿をセットします。

   #####

   - カタログはステープルをはずした状態でセットしてください。

   - 原稿ガラスにセットする場合は、1ページ目を含む面、2ページ目を含む面、3ページ目を含む面の順番にセットします。

   - ADFにセットする場合は、1ページ目を含む面が1番上になるようにセットします。

2. [応用設定]-[原稿]-[原稿設定]をタップし、 [カタログ原稿]を選びます。

3. スタートを押します。

   - ADFに原稿をセットした場合は、コピーが開始されます。

   - 原稿ガラスにセットした場合は、手順4を行います。

4. すべての原稿を読込み終えたら[読込み終了]をタップし、スタートを押します。

   コピーが開始されます。

#####

- bizhub C658/C558/C458の場合：
  この機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-537と中綴じ機 SD-512、またはオプションのフィニッシャー FS-536と中綴じ機 SD-511が必要です。

- bizhub C368/C308/C258の場合：
  この機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。