ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール証明書をインポートする

# 証明書をインポートする

- お使いのコンピューターからインポートする
- SMB共有フォルダーからインポートする

## お使いのコンピューターからインポートする

エクスポートした証明書を、本機にインポートできます。

1. 管理者モードの[セキュリティ]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書をインポートする]を選び、[OK]をクリックします。

2. [PCから選択]を選び、[参照]をクリックします。

3. パスワード入力し(半角32文字以内)、[OK]をクリックします。

   - 証明書をエクスポートするときに指定したパスワードを入力します。

   インポート結果が表示されます。

## SMB共有フォルダーからインポートする

エクスポートした証明書を、本機にインポートできます。

1. 管理者モードの[セキュリティ]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書をインポートする]を選び、[OK]をクリックします。

2. [SMB一覧から選択]を選び、[SMB一覧]をクリックします。

3. SMBサーバーへ接続するための情報を入力します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SMBホスト名] | SMBサーバーのアドレスを入力します。 入力例：「192.168.1.1」
   [ユーザー名] | SMBサーバーにログインするためのユーザー名を入力します(半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角64文字以内)。

4. [接続]をクリックします。

   フォルダーの選択画面が表示されます。

5. インポートする証明書を指定し、[OK]をクリックします。

6. パスワード入力し(半角32文字以内)、[OK]をクリックします。

   - 証明書をエクスポートするときに指定したパスワードを入力します。

   インポート結果が表示されます。