ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能拡張機能について

# 拡張機能について

多機能な本機をさらに充実させる、さまざまな拡張機能を用意しています。音声による操作補助や、タッチパネルでのWebブラウジング、PDFのオプションを追加する機能などがあります。

拡張機能には、標準で利用できる機能と、オプションのライセンスキットを登録することで利用できる機能があります。利用できる拡張機能の種類は、以下のとおりです。

機能 | 概要 | 必要なオプション
--- | --- | ---
Webブラウザー | 本機のタッチパネルで、Webブラウザーを使えます。 ネットワークに接続された本機から、インターネットや社内ネットワーク上のコンテンツにアクセスして、ページの表示やファイルの印刷などができます。 また、ネットワークに接続された他の複合機にアクセスして、Web Connection経由で他の複合機のボックスを利用できます。 Webブラウザー機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | なし
音声ガイド | 音声ガイドは、おもに画面やキーの説明、キーに関連する動作の説明が音声で流れ、操作の補助や誤操作の抑止に役立ちます。 画面表示が見にくい方でも、音声によるガイダンスで操作をフォローします。 拡大表示画面、ガイド画面、ユニバーサル設定画面、宛先指定画面のいずれかの画面で利用できます。 音声ガイド機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | 拡張メモリー LK-104 v3 ローカル接続キット
PDF処理 | PDF形式でファイルを送信するときに、ユーザーのデジタル証明書を使ったPDFの暗号化や、ファイルプロパティの追加、PDF/Aに準拠したPDFの作成、PDFのWeb表示の最適化などができます。 PDF処理機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | 拡張メモリー LK-102 v3またはLK-110 v2
暗号化PDF(デジタルID) | PDF形式でファイルを送信するときに、ユーザーのデジタル証明書を使ったPDFの暗号化ができます。 暗号化PDF(デジタルID)機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | 拡張メモリー LK-110 v2
サーチャブルPDF | 読込んだ原稿データをPDFに変換するときに、透明なテキストデータを貼付け、テキスト検索が可能なPDFファイルを作成できます。 OCRの文字認識技術を利用して、スキャン画像から文字情報を自動的に作成します。 サーチャブルPDF機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | 拡張メモリー LK-105 v4
サーチャブルPDF(ファクス受信文書) | 転送ファクス機能やTSI受信振分け機能を使って、受信したファクスをPDF形式に変換してコンピューターなどに転送するとき、テキスト検索が可能なサーチャブルPDFファイルを作成できます。 転送ファクス機能について詳しくは、こちらをごらんください。 TSI受信振分け機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | 拡張メモリー LK-110 v2
OOXMLファイル変換 | 読込んだ原稿データを、OOXML形式(DOCX、XLSX)のファイルに変換して送信や保存ができます。また、透明なテキストデータを貼付け、テキスト検索が可能なOOXMLファイルを作成できます。 OCRの文字認識技術を利用して、スキャン画像から文字情報を自動的に作成します。 ファイル形式の指定方法について詳しくは、こちらをごらんください。 テキスト検索が可能なOOXMLファイルを作成する方法について詳しくは、こちらをごらんください。 | 拡張メモリー LK-110 v2
バーコードフォント | ERP(Enterprise Resource Planning)システムなどから本機に送られるデータからバーコードを生成し、本機から印刷できます。 プリンタードライバーを介さずに、直接印刷できます。 | 拡張メモリー LK-106
ユニコードフォント | ERP(Enterprise Resource Planning)システムなどから本機に送られる多言語の文字情報(ユニコード)を印刷できます。 プリンタードライバーを介さずに、直接印刷できます。 | 拡張メモリー LK-107
OCRフォント | 標準ではOCR-Bフォント(PostScript)を利用できます。拡張機能を有効にするとOCR-Aフォント(PCL)を利用できるようになります。OCRフォントは、OCR(Optical Character Recognition、光学文字認識)を利用するときに、正確に文字を認識できるように標準化されたフォントです。 | 拡張メモリー LK-108
E-mail受信プリント | 本機のメールアドレス宛にE-mailを送信すると、E-mailに添付したファイルを、本機から印刷できます。 E-mail受信プリント機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | 拡張メモリー LK-110 v2
ThinPrint機能 | 本機でThinPrint機能が使えるように設定します。 ThinPrintは、ThinPrint Engine (.print Engine）からThinPrint Client (.print Client)へ印刷ジョブを送信するときに、データの圧縮や帯域制御を行うことで、スピーディーな印刷を実現する機能です。本機は、ThinPrint Client (.print Client)として動作します。 ThinPrint機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-111
ユビキタスプリント | 複数の装置でユビキタスグループを構成します。ユーザーのコンピューターから装置に蓄積したプリントジョブを、グループ内の任意の装置から印刷することができます。 ユビキタスプリント機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | 拡張メモリー LK-114
TPM(Trusted Platform Module) | TPM(Trusted Platform Module)とは、情報の暗号化や復号化などの処理を行うハードウェアチップです。本機の証明書やパスワードなどの機密情報をTPMで暗号化することで、セキュリティを高められます。 TPMについて詳しくは、こちらをごらんください。 | LK-115 v2

アプリケーションソフトウェアと連携することで、以下の機能を利用できます。

機能 | 概要 | 必要なオプション
--- | --- | ---
Myパネル | ネットワーク上に接続したどの複合機からでも、自分専用にカスタマイズしたタッチパネルを使えます。 タッチパネルのカスタマイズ設定は、My Panel Managerサーバーに保存され、My Panel Manager上で設定を変更できます。 Myパネル機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | My Panel Managerアプリケーションライセンス
Myアドレス | ネットワークに接続したどの複合機からでも、自分専用のアドレス帳を使えます。 自分専用のアドレス帳は、My Panel Managerサーバーに保存され、My Panel Manager上で編集できます。 Myアドレス機能について詳しくは、こちらをごらんください。 | 拡張メモリー My Panel Managerデバイスライセンス

#####

- bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

- i-Option LK-110 v2は、i-Option LK-102 v3/LK-105 v4の機能ライセンスも含みます。i-Option LK-110 v2を購入する場合、i-Option LK-102 v3/LK-105 v4を購入する必要はありません。

- アプリケーションと連携する機能は、アプリケーションの側で拡張機能を有効にします。詳しくは、アプリケーションのマニュアルをごらんください。