ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す本機の使用状況や設定値を確認したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# 本機の使用状況や設定値を確認したい

### どなたでも変更できる設定

#### 本機のIPアドレスや機能バージョンを確認するには([装置情報表示])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [装置情報表示]

本機の機能バージョン、IPアドレス(IPv4/IPv6)、シリアルナンバー、連絡先(電話)、連絡先(ファクス)、バージョン情報を表示します。

[認定機能一覧表示]をタップすると、外部機関による認証が必要な機能の中で、本機で有効になっている機能の一覧を表示します。外部機関による認証が必要な機能を有効化する方法について詳しくは、こちらをごらんください。

[QRコード表示設定]を[表示する]に設定している場合は、QRコードを表示できます。[QRコード表示設定]について詳しくは、こちらをごらんください。

#### 消耗品の残量を確認するには([消耗品確認])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [消耗品確認]

本機の消耗品の状態(消耗レベル)を確認します。必要に応じて、リストに印刷します。

#### 本機のカウンター情報や、Eco指標(節約の度合い)を確認するには([セールスカウンター])

# カウンター／Eco指標の確認方法

カウンターは、本機で印刷したページ数の累計を機能別やカラー別などで集計した情報です。本機の操作パネルから、カウンター情報を確認し、必要に応じて、リストに印刷できます。

Eco指標は、ユーザーの使用状況から、全印刷に占めるカラー印刷の割合、両面印刷やページ集約による用紙の節約率、動作中や省電力中の累積時間などを集計した情報です。本機の利用状況の把握にお役立てください。

1. [カウンター]をタップします。

2. カウント開始日からの、印刷したページ数の累計を確認します。

   - カウンターリストを印刷する場合は、[印刷]をタップしてから用紙を選び、スタートを押します。

   - [Eco指標]をタップすると、全印刷に占めるカラー印刷の割合、両面印刷やページ集約による用紙の節約率、動作中や省電力中の累積時間などを確認できます。

#####

- 本機で集計されているカウンター情報を、指定のメールアドレスに通知できます。お使いの環境に合わせて、週周期や月周期など、通知スケジュールを組むことができます。設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

- Eco指標の表示画面へのショートカットをトップメニューに配置できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 本機で実行中のジョブやジョブ履歴を確認するには([ジョブ表示])

# 実行中ジョブ／ジョブ履歴を確認する

- ジョブ画面を表示する
- 実行中のジョブを確認する
- ジョブ履歴を確認する
- 通信レポートを印刷する

## ジョブ画面を表示する

ジョブとは、印刷、送信、受信、保存などの個々の動作単位です。

トップメニューや各モードのトップ画面で[ジョブ表示]をタップすると、実行中ジョブ／ジョブ履歴の確認や、送受信結果を記載したレポートの印刷ができます。

#####

- ジョブの実行中は、トップメニューや各モードのトップ画面のヘッダーエリアに、実行中のジョブのアイコンと動作状況を表示します。アイコンの種類について詳しくは、こちらをごらんください。

## 実行中のジョブを確認する

[実行中]をタップすると、本機で実行中のジョブや待機中のジョブを表示します。必要に応じて、印刷ジョブの順番を入替えて実行したり、待機中のジョブを削除したりなど、ジョブの操作ができます。

項目 | 説明
--- | ---
[通信種類／回線] | 一覧に表示するジョブを、次の条件で絞込みます。 [全て]：送信ジョブ、受信ジョブ、タイマー通信ジョブにおいて、スキャン、ファクス、使用回線に関わらず、すべてのジョブを表示します。 [スキャン]：送信ジョブにおいて、スキャンジョブだけを表示します。 [ファクス]：送信ジョブ、タイマー通信ジョブにおいて、使用回線に関わらず、すべてのファクスジョブを表示します。 [L]（回線数）：複数の回線をお使いの場合に表示されます。送信ジョブ、受信ジョブにおいて、選択した回線を使用しているファクスジョブだけを表示します。
[ジョブ選択] | 一覧に表示するジョブを、印刷や送信などのジョブの種類で絞込みます。
[削除] | 一覧から選んだジョブを削除します。
[優先出力] (印刷ジョブ) | 印刷待ちのジョブが複数あるときに、印刷の優先順位を変更できます。印刷待ちのジョブの一覧で、先に印刷したいジョブを選んでから[実行]をタップします。 中断された印刷ジョブは、優先したジョブの印刷が完了すると自動的に印刷を再開します。 印刷中のジョブに、中断できない紙折りやステープルなどが設定されている場合は、印刷中のジョブの印刷完了後に印刷します。
[蓄積解除] (印刷ジョブ) | プリンタードライバーを使って、確認印刷機能を設定して印刷したジョブの一覧を表示します。 印刷するときは、印刷したいジョブを選んでから[実行]をタップします。必要に応じて、印刷設定の変更やジョブの削除ができます。 確認印刷機能について詳しくは、こちらをごらんください。
[リダイアル] | 一覧から選んだリダイアル待ちのファクスを手動で送信します。 リダイアル待ちのファクスは、オートリダイアル機能によって、一定時間経過後に自動的に送信されますが、自動的に送信されるのを待たずに、手動で送信を開始できます。
[設定内容] | 一覧から選んだジョブの設定内容を確認します。
[転送] | メモリー代行受信機能によって受信したファクスを他の宛先へ転送します。 転送先を、登録宛先または直接入力で指定してから[実行]をタップします。 メモリー代行受信機能について詳しくは、こちらをごらんください。
[詳細] | 一覧から選んだジョブの詳細情報を確認できます。
[警告表示] | エラーが発生しているジョブを選んだ場合に、そのエラーに対応する警告画面を表示します。

#####

- [ジョブ表示]画面に、宛先やファイル名などの個人情報を非表示にするかどうかを選べます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

- 他のユーザーのジョブの削除を許可するかどうかを選べます(初期値：[禁止])。詳しくは、こちらをごらんください。

- [優先出力]からの印刷ジョブの優先順位の変更を許可するかどうかを選べます(初期値：[許可])。詳しくは、こちらをごらんください。

## ジョブ履歴を確認する

[履歴]をタップすると、これまで本機で処理したジョブを表示します。エラーなどで終了できなかったジョブも確認できます。

項目 | 説明
--- | ---
[通信種類／回線] | 一覧に表示するジョブを、次の条件で絞込みます。 [全て]：送信ジョブ、受信ジョブ、タイマー通信ジョブにおいて、スキャン、ファクス、使用回線に関わらず、すべてのジョブを表示します。 [スキャン]：送信ジョブにおいて、スキャンジョブだけを表示します。 [ファクス]：送信ジョブ、タイマー通信ジョブにおいて、使用回線に関わらず、すべてのファクスジョブを表示します。 [L]（回線数）：複数の回線をお使いの場合に表示されます。送信ジョブ、受信ジョブにおいて、選択した回線を使用しているファクスジョブだけを表示します。
[ジョブ選択] | 一覧に表示するジョブを、印刷や送信などのジョブの種類で絞込みます。[絞込み条件]での絞込みを併用するとさらに絞込めます。
[絞込み条件] | 一覧に表示するジョブを、条件を選んで絞込みます。 [全ジョブ]：すべてのジョブを表示します。 [終了ジョブ]：正常に終了したジョブを表示します。 [消去ジョブ]：終了前に消去したジョブを表示します。
[詳細] | 一覧から選んだジョブの詳細情報を確認できます。

#####

- 本機でユーザー認証を導入している場合、認証方式を変更し、すべての管理データをクリアすると、ジョブの履歴が削除されます。

#####

- [ジョブ表示]画面に、宛先やファイル名などの個人情報を非表示にするかどうかを選べます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

- 必要に応じて、ジョブの履歴を初期化できます。詳しくは、こちらをごらんください。

## 通信レポートを印刷する

[通信リスト]をタップすると、スキャン送信、ファクス送信、ファクス受信、ファクス通信(送受信)の結果を記載したレポートを印刷できます。ファクスのレポートは、件数を指定できます。

印刷する場合は、[レポート種類]で、印刷したいレポートを選び、[選択確定]をタップしてからスタートを押します。

### 管理者だけが変更できる設定

#### 本機のユーザー設定や管理者設定などの設定値を記載したリストを印刷するには([マシン管理リスト印刷])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リスト／カウンター]
        - [マシン管理リスト印刷]

本機の設定値の一覧を印刷します。

設定 | 説明
--- | ---
[設定値リスト] | 本機の[ユーザー設定]や[管理者設定]などの設定値を記載したリストを印刷します。 必要に応じて、印刷の設定を変更してから[実行]をタップし、印刷を開始します。

#### 用紙の種類やサイズごとに、使用量をカウントするには([用紙サイズ/種類カウンター])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リスト／カウンター]
        - [用紙サイズ/種類カウンター]

用紙サイズと用紙種類の組合わせを登録して、用紙のカウントを管理します。

登録したい番号をタップしてから、[用紙サイズ]をタップし、カウントする用紙サイズを選びます。用紙の種類を組合わせる場合は、[用紙種類]をタップし、組合わせる用紙の種類を選びます。用紙の種類を指定しない場合は、[指定なし]を選びます。

[カウンタークリア]をタップすると、選んだカウンターをクリアします。

#####

- 用紙サイズと用紙種類の組合わせを変更すると、カウンターはクリアされます。

#### 本機のMACアドレスの確認や、接続されているネットワークの速度を設定するには([デバイス設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [デバイス設定]

本機のMACアドレスの確認、LLTD(Link Layer Topology Discovery)の有効／無効、ネットワーク速度の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[MACアドレス] | 本機のMACアドレスを表示します。
[LLTD設定] | LLTD(Link Layer Topology Discovery)を使うかどうかを選びます。 LLTDを使うと、Windows Vista以降(Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)のコンピューターの場合に、本機をネットワークマップに表示できます。 初期値は[有効]です。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます。 初期値は[自動(10M/100Mbps)]です。

#### 本機の消耗品の交換時期や警告情報の通知先を登録するには([状態通知設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [状態通知設定]

用紙の補給やトナー交換時期、紙づまりなど、本機で警告が発生したときに、指定したアドレスに通知するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[通知先登録] | 本機で警告が発生したときに通知するアドレスを登録します。
| [IPアドレス1]～[IPアドレス5] | 通知先をIPアドレスまたはホスト名で指定するときに選びます。 [アドレス]：通知先のアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6b.:fe10:2f16」 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します。初期値は[162]です。 [コミュニティー名]：コミュニティー名を入力します(半角15文字以内)。初期値は[public]です。 [通知項目]：自動通知する項目を選びます。通知したい項目を[ON]に設定します。
[E-mailアドレス1]～[E-mailアドレス10] | 通知先をメールアドレスで指定するときに選びます。 [E-mailアドレス編集]：通知先のメールアドレスを入力します。 [通知項目]：自動通知する項目を選びます。通知したい項目を[ON]に設定します。

#### 本機のカウンター情報の通知先と通知スケジュールを登録するには([トータルカウンター通知設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [トータルカウンター通知設定]

本機で管理しているカウンター情報を、登録したメールアドレスに、定期的に通知するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[通知スケジュール設定] | 通知するスケジュールを、[日]、[週]、[月]のいずれかで設定します。スケジュールは、2件まで登録して、使い分けることができます。
[通知先設定] | 通知先を登録します。また、適用する通知スケジュールを選びます。 [E-mailアドレス編集]：通知先のメールアドレスを入力します(半角320文字以内)。 [Eco関連情報]：カウンター情報に加えて、Eco関連情報を通知するかどうかを選びます。初期値は[通知する]です。 [スケジュール設定]：通知先に対して適用するスケジュールを、[通知スケジュール設定]で登録したスケジュールから選びます。適用するスケジュールを[ON]に設定します。
[モデル名] | 通知メールに記載するモデル名を入力します(半角20文字以内)。 装置を識別するために、わかりやすい名前をつけます。
[送信実行] | 登録したメールアドレスにカウンター情報を送信します。

#### 本機の利用頻度や構成情報の送信を許可するには([利用頻度・構成情報送信])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リスト／カウンター]
        - [利用頻度・構成情報送信]

本機の利用頻度や機能設定などの情報を弊社へ送信することを許可するかどうかを選びます。

送信された本機の情報は、弊社のサービス向上や今後の機能改善などの目的で使われます。

初期値は[禁止]です。

#### ネットワーク関連の設定値を記載したリストを印刷するには([ネットワーク設定値リスト])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [ネットワーク設定値リスト]

ネットワーク関連の設定値を記載したリストを印刷します。

必要に応じて、印刷の設定を変更してから[実行]をタップし、印刷を開始します。