ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す原稿に文字や画像を追加してコピーしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい

#### 日付や時刻を追加するには(［日付/時刻］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [日付/時刻]

印字する位置や表記のしかたを選び、日付や時刻を追加してコピーします。全ページに追加したり、先頭ページだけに追加したりすることもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 日付／時刻を印字するときに[ON]を選びます。
[日付種類] | 印字する日付の表記のしかたを選びます。
[時刻種類] | 印字する時刻の表記のしかたを選びます。時刻を印字しない場合は、[しない]を選びます。
[印字ページ] | 印字するページの範囲を選びます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや書体などを選びます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#####

- 日付／時刻を、カバーシート機能やインターシート機能によって挿入される白紙ページにも印字するかどうかを選べます(初期値：[印字しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### ページ番号を追加するには(［ページ番号］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ページ番号]

印字する位置や表記のしかたを選び、ページ番号や章番号を追加してコピーします。ページ番号や章番号は、全ページに追加されます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ページ番号を印字するときに[ON]を選びます。
[ページ種類] | 印字するページ番号の表記のしかたを選びます。
[印字開始ページ番号] | 1枚目のページに印字するページ番号の、開始番号をテンキーで入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。たとえば、原稿の3枚目からページ番号を印字したい場合は、「-1」と入力します。原稿の1枚目を「-1」、2枚目を「0」とカウントし、3枚目の原稿を「1」とカウントします。[印字開始ページ番号]は、カウントが1以降のページ番号を印字します。「2」を入力すると、原稿の1枚目から順に「2、3」と印字します。「-」は、[*]をタップするごとに+と-とを切換えます。
[印字開始章番号] | 章構成のある原稿で、2章目以降から章番号を印字したいときにテンキーで入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。章番号は、[ページ種類]で[章ページ]を選んだときにだけ設定できます。たとえば、3章目から章番号を印字したい場合は、「-1」と入力します。原稿の1章目を「-1」、2章目を「0」とカウントし、3章目の原稿を「1」とカウントします。[印字開始章番号]は、カウントが1以降の章番号を印字します。「2」を入力すると、原稿の1章目の1枚目から「2-1、2-2」と印字します。「-」は、[*]をタップするごとに+と-とを切換えます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや書体などを選びます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。
[挿入紙印字指定] | カバーシート機能やインターシート機能などで用紙を挿入するときに、挿入する用紙にページ番号を印字するかどうかを指定します。 [カバーシート]：表紙にページ番号を印字するかどうかを選びます。[印字しない]を選んでも、表紙をページ数としてカウントします。 [コピー挿入紙]：コピー挿入紙にページ番号を印字するかどうかを選びます。[印刷しない]を選んでも、挿入紙をページ数としてカウントします。[スキップ]を選ぶと、ページ番号を印字せず、ページ数としてもカウントしません。 [白紙挿入紙]：白紙を挿入するときに、ページ数としてカウントするかどうかを選びます。[印刷しない]を選ぶと、挿入紙をページ数としてカウントします。[スキップ]を選ぶと、ページ数としてカウントしません。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#####

- ページ番号を、カバーシート機能やインターシート機能によって挿入される白紙ページにも印字するかどうかを選べます(初期値：[印字しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### スタンプを追加するには(［スタンプ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [スタンプ]

先頭ページまたはすべてのページに、「回覧」や「複製厳禁」などの文字を印字します。印字する文字は、登録済みの定型のスタンプや、任意で登録したスタンプから選べます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | スタンプを印字するときに[ON]を選びます。
[スタンプ種類] | 印字するスタンプを選びます。
[印字ページ] | 印字するページの範囲を選びます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズなどを選びます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#####

- スタンプを、カバーシート機能やインターシート機能によって挿入される白紙ページにも印字するかどうかを選べます(初期値：[印字しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### ウォーターマークを追加するには(［ウォーターマーク］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ウォーターマーク]

すべてのページの中央に、「コピー」や「社外秘」などの文字を淡い色で印字します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ウォーターマークを印字するときに[ON]を選びます。
[ウォーターマーク種類] | 印字するウォーターマークを選びます。
[文字の色] | 必要に応じて、印字する文字の色を選びます。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

- A6やB6など用紙サイズによってウォーターマークが欠ける場合は、自動的にウォーターマーク機能を解除してコピーします。

#### ヘッダー／フッターに情報を追加するには(［ヘッダー/フッター］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ヘッダー/フッター]

指定したページの上下の余白部分(ヘッダー／フッター)に、日付や時刻をはじめ、任意の文字を追加します。ヘッダー／フッターに追加する情報は、あらかじめ本機に登録しておく必要があります。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ヘッダー／フッターに印字するときに[ON]を選びます。
[ヘッダー/フッター呼出し] | 印字するヘッダー／フッターを選びます。あらかじめ登録されたヘッダー／フッターから選びます。
[確認/一時変更] | 必要に応じて、登録されているヘッダー／フッターの内容を確認または一時的に変更します。 [ヘッダー設定]：ヘッダーに印字する内容を変更します。 [フッター設定]：フッターに印字する内容を変更します。 [印字ページ]：印字するページの範囲を変更します。 [文字詳細]：印字する文字のサイズや書体などを変更します。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#####

- ヘッダー／フッターに追加する情報の登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

- ヘッダー／フッターを、カバーシート機能やインターシート機能によって挿入される白紙ページにも印字するかどうかを選べます(初期値：[印字しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 原稿の画像に、別の原稿の画像を合成するには(［オーバーレイ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [オーバーレイ]

1枚目に読込んだ原稿画像を、2枚目以降に読込んだ原稿画像に合成します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | オーバーレイ画像を合成するときに[ON]を選びます。
[印字ページ] | オーバーレイ画像を合成するページの範囲を選びます。
[濃度] | 必要に応じて、合成するオーバーレイ画像の濃度を調整します。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[合成方法] | オーバーレイ画像の合成方法を選びます。 [明度合成]：オーバーレイ画像を透かして原稿に印字します。 [下地合成(原稿)]：オーバーレイ画像を原稿の前面に印字します。 [原稿の背面]：オーバーレイ画像を原稿の背面に印字します。
[画像の色] | 必要に応じて、合成するオーバーレイ画像の色を選びます。

#####

- この機能を使うには、オプションの拡張メモリーが必要です。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#### 原稿の画像に、本機に登録した画像を合成するには(［登録オーバーレイ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [登録オーバーレイ]

[画像登録]で、原稿画像をオーバーレイ画像として本機のハードディスクに登録します。

また、登録したオーバーレイ画像を呼出して、あとから読込んだ原稿画像に合成します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | オーバーレイ画像を新しく登録したり、登録したオーバーレイ画像を原稿に合成するときに[ON]を選びます。
[画像呼出し] | オーバーレイ画像を用紙の表面、裏面のどちらに合成するかを指定してから、合成するオーバーレイ画像を選びます。必要に応じて、合成するオーバーレイ画像の濃度、合成方法や、プレビュー画像などを確認します。 [裏面も同じ]を設定すると、表面と同じ画像を裏面にも合成します。
[印字ページ] | オーバーレイ画像を合成するページの範囲を選びます。
[原稿サイズ] | 原稿のサイズを指定します。原稿サイズが、定形サイズのときは[自動]を選んで自動検出し、不定形や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[画像登録] | オーバーレイ画像を登録します。必要に応じて、登録時に、オーバーレイ画像の設定を変更します。 オーバーレイ画像を新しく登録するときは、[新規登録]をタップしてから、登録するオーバーレイ画像の名前を入力します。 本機に原稿をセットし、スタートを押すと画像が登録されます。ADFに複数枚の原稿がセットされていた場合は、1枚目だけ登録されます。 登録したオーバーレイ画像は、上書き登録や削除ができます。

#####

- この機能を使うには、オプションの拡張メモリーが必要です。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

#####

- ユーザーに対して、オーバーレイ画像の上書き登録や削除を許可するかどうかを選べます(初期値：[許可])。詳しくは、こちらをごらんください。