ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールPort9100印刷の使用環境を設定する

# Port9100印刷の使用環境を設定する

- 概要
- RAWポート番号を変更する

## 概要

Port9100印刷は、印刷先のプリンターとして、本機のRAWポート(Port9100)を直接指定して、ネットワーク経由で印刷します。

Port9100印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. 必要に応じて、RAWポート番号を変更する

   - 変更のしかたは、こちらをごらんください。

## RAWポート番号を変更する

管理者モードの[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定]で、必要に応じて、RAWポート番号を変更します(初期値：[ON](チェックあり))。