ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに電源をON/OFFする

# 電源をON/OFFする

- 電源について
- 主電源スイッチをONにする
- 主電源スイッチをOFFにする
- 電源キーを操作する(購入時の状態でお使いの場合)

## 電源について

本機には、本体内部の主電源スイッチと操作パネルの電源キーがあります。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 主電源スイッチ | 本機の主電源をON/OFFしたり、本機を再起動するときに操作します。
2 | 電源キー | 本機を節電状態に切換えるときに操作します。消費電力を抑え節電効果を得られます。 詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 本機で印刷中に主電源スイッチをOFFにしたり、電源キーを押さないでください。紙づまりの原因となります。

- 本機の動作中に主電源スイッチをOFFにしたり、電源キーを押したりすると、読込み中のデータや通信中のデータ、待機中のジョブは削除されます。

## 主電源スイッチをONにする

1. 前下ドア または前ドアを開き、主電源スイッチの を押します。

2. 前下ドア または前ドアを閉じます。

   スタートがオレンジ色に点灯し、起動中を表す画面が表示されます。

   スタートが青色に点灯したら、本機をお使いいただけます。

## 主電源スイッチをOFFにする

本機を再起動するときや、トラブルが発生したときに主電源スイッチをOFFにします。

1. 前下ドア または前ドアを開きます。

2. 主電源スイッチのを押して、前下ドア または前ドアを閉じます。

#####

- 本機を再起動するときは、主電源スイッチをOFFにして、10秒以上経過してからONにしてください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。

## 電源キーを操作する(購入時の状態でお使いの場合)

電源キーは、本機を節電状態に切換えるときに操作します。

電源キーは、手動でパワーセーブモードに切換えるためのパワーセーブキーとして使うことができます。パワーセーブモードには低電力モードとスリープモードの2つがあります。

- 電源キーを押したときに、低電力モードとスリープモードのどちらに切換えるかを選べます(初期値：[低電力])。詳しくは、こちらをごらんください。

- 電源キーを副電源OFFキーとして使うには、電源キーの設定の変更が必要です(初期値：[パワーセーブ])。詳しくは、こちらをごらんください。

電源キーを押したときの、本機の節電状態は次のとおりです。電源キーは押す長さによって、移行する節電状態が異なります。

電源キー | 本機の状態 | LEDの状態 | 説明
--- | --- | --- | ---
短押し | 低電力モード (初期値) | 点滅： 青色 | タッチパネルの表示を消し、消費電力を抑えます。 タッチパネルを操作したり、データやファクスを受信したりすると、通常モードに復帰します。
スリープモード | 点滅： 青色 | 低電力モードよりも高い節電効果を得られます。通常モードへ復帰するまでの時間は、低電力モードから復帰するよりも長くなります。 タッチパネルを操作したり、データやファクスを受信したりすると、通常モードに復帰します。
長押し | 副電源OFF | 点灯： オレンジ色 | 節電効果はスリープモードと同じです。 副電源OFF状態のとき、データやファクスは受信できますが、原稿の読込みや印刷はできません。 副電源OFF状態のときに受信したデータやファクスは、通常モードに復帰すると印刷されます。 副電源OFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押してください。

#####

- 低電力モードまたはスリープモードになっている場合に、タッチパネルに手や人が近付くことで、低電力モードまたはスリープモードから復帰させるかどうかを選べます( 初期値：[ON]、調整値：[0])。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 待機時の消費電力を抑えて使用したい場合、電源キーを副電源OFFキーとして使うこともできます。詳しくは、こちらをごらんください。