ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに手差しトレイにセットする

# 手差しトレイにセットする

- 手差しトレイへのセットのしかた
- はがきをセットする
- OHPフィルムをセットする
- 封筒をセットする
- ラベル紙をセットする
- インデックス紙をセットする
- 長尺紙をセットする

## 手差しトレイへのセットのしかた

他の給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や、封筒、OHPフィルムなどに印刷したいときに、手差しトレイを使います。

手差しトレイを使う場合は、用紙のセットと、用紙種類の設定が必要です。

1. 手差しトレイを開きます。

   - 大きなサイズの用紙をセットする場合は、補助トレイを開きます。

   #####

   - 給紙ローラーの表面には手を触れないように注意してください。

2. 印刷したい面を下向きにし、用紙の先端を奥まで差込んでセットします。

   - レターヘッド紙(あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙)に印刷したいときは、印刷面を上向きにしてセットしてください。

   - セットできる用紙のサイズについて詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 用紙は マークを超えないようにセットしてください。

   - 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

3. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

4. 普通紙以外の用紙をセットした場合は、用紙種類の設定を変更します。また、不定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズも指定します。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。

## はがきをセットする

はがきは、20枚までセットできます。ここでは、100 mm 148 mmのはがきをセットする場合について説明します。

1. 印刷したい面を下向きにし、図のように方向にセットします。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

3. 用紙サイズの設定を変更します。

   - [用紙]-[]-[選択トレイの設定変更]-[用紙サイズ]-[定形サイズ]で、[はがき]を選びます。[はがき]を選ぶと、[用紙種類]が[厚紙3]に設定されます。

   - 100 mm 148 mm以外のはがきを使う場合は、はがきのサイズを確認したうえで、[用紙サイズ]-[不定形サイズ]で、サイズを指定してください。

#####

- コンピューター上のデータをはがきに印刷するときは、プリンタードライバーの[基本設定]タブで設定します。詳しくは、こちらをごらんください。

## OHPフィルムをセットする

OHPフィルムは、スクリーンに拡大して投影するための透明なフィルムです。

OHPフィルムは、20枚までセットできます。

1. 印刷したい面を下向きにし、図のように方向にセットします。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

3. 用紙種類の設定を変更します。

   - [用紙]-[]-[選択トレイの設定変更]-[用紙種類]で、[OHPフィルム]を選びます。

   - OHPフィルムは、ブラック印刷だけ対応しています。カラー機能がブラック以外の場合、[OHPフィルム]を選んだときは、表示されるメッセージを確認し、[はい]をタップします。

## 封筒をセットする

封筒は、10枚までセットできます。ここでは、162 mm 114mm([env洋形2号])の封筒をセットする場合について説明します。

#####

- セットする前に、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

1. 封印部を上側にし、図のようにセットします。

   - 封印部側には印刷できません。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

3. 用紙種類の設定を変更します。

   - [用紙]-[]-[選択トレイの設定変更]-[用紙種類]で、[封筒]を選びます。

4. 封筒のサイズを指定します。

   - [用紙サイズ]で、[定形サイズ]-[その他]を選び、セットした封筒のサイズを指定します。

## ラベル紙をセットする

ラベル紙は、表面の紙(印刷面)、シール部分、裏紙(台紙)で構成されています。裏紙をはがすことで他のものに貼付けることができます。ラベル紙は、20枚までセットできます。

1. 印刷したい面を下向きにし、図のように方向にセットします。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

3. 用紙種類の設定を変更します。

   - [用紙]-[]-[選択トレイの設定変更]-[用紙種類]で、[厚紙1+]を選びます。

## インデックス紙をセットする

インデックス紙は、20枚までセットできます。

1. 印刷したい面を下向きにし、タブのついている辺を、本機と逆側にしてセットします。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

3. 用紙種類の設定を変更します。

   - [用紙]-[]-[選択トレイの設定変更]-[用紙種類]で、[インデックス紙]を選びます。

## 長尺紙をセットする

本機では、コンピューター上のデータを、長さ1200 mmまでの用紙(長尺紙)に印刷できます。長尺紙は、手差しトレイに10枚までセットできます。

1. 手差しトレイに取付けキット MK-730を取付けます。

2. 取付けキット MK-730のガイドを立てます。

3. 印刷したい面を下向きにし、用紙をセットします。

4. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

#####

- Windows環境での長尺紙印刷について詳しくは、こちらをごらんください。

- Mac OS X環境での長尺紙印刷について詳しくは、こちらをごらんください。