ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに使用上のご注意

# 使用上のご注意

- 使用できない用紙
- 用紙の保管のしかた

## 使用できない用紙

以下のような用紙はセットしないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、故障の原因になります。

- 1度通紙したOHPフィルム(白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません)

- 熱転写プリンターやインクジェットプリンターで印刷された用紙

- 折り目、反り、しわ、破れのある用紙

- 開封後長期間経過した用紙

- 吸湿した用紙、バインダー用の穴が開いている用紙、ミシン目のある用紙

- 表面が滑らかすぎる用紙、表面が粗すぎる用紙、表面が一様でない用紙

- カーボン紙、感熱紙、感圧紙、アイロンプリント紙のような表面が加工された用紙

- 箔押し、エンボスなどの加工が施されている用紙

- 形が不規則な用紙(長方形でない用紙)

- のり、ステープル、クリップなどでとじられている用紙

- ラベルが貼られている用紙

- リボンやフック、ボタンなどの付いている用紙

## 用紙の保管のしかた

用紙は、湿気の少ない冷暗所に保管してください。用紙が湿気をおびると、紙づまりの原因になります。

また、用紙は立てて置かずに水平に保管してください。用紙にカールがついて、紙づまりの原因になります。