ユーザーズガイド

検索

ホーム操作パネルについてログイン画面について

# ログイン画面について

- 本機にログインする
- ユーザー認証(本体装置認証)を実施する
- ユーザー認証(外部サーバー認証 )を実施する
- 部門認証を実施する

## 本機にログインする

本機でユーザー認証や部門管理を導入している場合は、タッチパネルにログイン画面を表示します。

ログイン画面で、ユーザー／部門の名前とパスワードを入力し、[ログイン]または[ID]をタップすると、認証を実施します。目的の操作が終わったら[ID]をタップし、ログアウトします。

## ユーザー認証(本体装置認証)を実施する

ユーザー名とパスワードを入力し、ユーザー認証を実施します。本機の認証設定によって、ログイン画面の表示が異なることがあります。

1. [ユーザー名]の入力エリアまたはキーボードアイコンをタップします。

   - パブリックユーザー(登録されていないユーザー)の使用を許可している場合は、[パブリックユーザー]をタップすると、ログインできます。

   - ログイン画面に、ユーザー名の一覧を呼出すリストアイコンを表示するかどうかを選べます(初期値：[表示しない])。詳しくは、こちらをごらんください。
     設定するには：[設定メニュー]-[管理者設定]-[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[管理設定]-[ユーザー名一覧]

   - ユーザー名の一覧を呼出すリストアイコンをタップすると、ユーザー名の一覧を表示して、ログインするユーザーを選べます。

2. ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をタップします。

3. [ログイン]または[ID]をタップし、本機にログインします。

   - ユーザー認証と部門管理を導入し、ユーザー認証と部門管理が連動していない場合、このあと部門認証が必要です。詳しくは、こちらをごらんください。

   - ユーザー認証と部門管理が連動している場合は、部門認証は不要です。

   認証に成功すると、本機にログインします。ログイン中は、ユーザー名が画面の上部に表示されます。

4. 目的の操作が終わったら、[ID]をタップしてログアウトします。

   - ログイン中に本機を操作しない時間がしばらく続くと(初期値：1分)、自動的にログアウトします。

5. [はい]をタップします。

   - ログアウトの確認画面を表示するかどうかを選べます(初期値：[表示する])。詳しくは、こちらをごらんください。
     設定するには：[設定メニュー]-[管理者設定]-[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー/ 部門共通設定]-[ログアウト確認画面表示設定]

## ユーザー認証(外部サーバー認証 )を実施する

ユーザー名とパスワードを入力し、認証を実施するサーバーを選びます。本機の認証設定によって、ログイン画面の表示が異なることがあります。

1. [ユーザー名]の入力エリアまたはキーボードアイコンをタップします。

   - パブリックユーザー(登録されていないユーザー)の使用を許可している場合は、[パブリックユーザー]をタップすると、ログインできます。

   - ログイン画面に、ユーザー名の一覧を呼出すリストアイコンを表示するかどうかを選べます(初期値：[表示しない])。詳しくは、こちらをごらんください。
     設定するには：[設定メニュー]-[管理者設定]-[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[管理設定]-[ユーザー名一覧]

   - ユーザー名の一覧を呼出すリストアイコンをタップすると、ユーザー名の一覧を表示して、ログインするユーザーを選べます。

2. ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をタップします。

3. 複数の認証サーバーをお使いの場合は、[サーバー名称]の入力エリアまたはリストアイコンをタップし、認証を実施するサーバーを選びます。

   - 初期設定では、初期値として登録されている認証サーバーが選ばれています。

4. [ログイン]または[ID]をタップし、本機にログインします。

   - ユーザー認証と部門管理を導入し、ユーザー認証と部門管理が連動していない場合、このあと部門認証が必要です。詳しくは、こちらをごらんください。

   - ユーザー認証と部門管理が連動している場合は、部門認証は不要です。

   認証に成功すると、本機にログインします。ログイン中は、ユーザー名が画面の上部に表示されます。

5. 目的の操作が終わったら、[ID]をタップしてログアウトします。

   - ログイン中に本機を操作しない時間がしばらく続くと(初期値：1分)、自動的にログアウトします。

6. [はい]をタップします。

   - ログアウトの確認画面を表示するかどうかを選べます(初期値：[表示する])。詳しくは、こちらをごらんください。
     設定するには：[設定メニュー]-[管理者設定]-[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー/ 部門共通設定]-[ログアウト確認画面表示設定]

## 部門認証を実施する

部門名とパスワードを入力し、部門認証を実施します。本機の認証設定によって、ログイン画面の表示が異なることがあります。

- ユーザー認証と部門管理を導入し、ユーザー認証と部門管理が連動していない場合は、先にユーザー認証を実施します。本体装置認証を実施する場合は、こちらをごらんください。外部サーバー認証を実施する場合は、こちらをごらんください。

- ユーザー認証と部門管理が連動している場合は、部門認証は不要です。

1. [部門名]の入力エリアまたはキーボードアイコンをタップします。

   - パスワードだけで部門認証を実施する場合は、テンキーが表示された状態になっています。パスワードが数字だけの場合は、直接パスワードを入力することができます。

   - パスワードに文字が含まれている場合は、[パスワード]の入力エリアまたはキーボードアイコンをタップし、パスワードを入力します。

2. 部門名とパスワードを入力し、[OK]をタップします。

3. [ログイン]または[ID]をタップし、本機にログインします。

   認証に成功すると、本機にログインします。ログイン中は、部門名が画面の上部に表示されます。ユーザー認証と部門管理を併用している場合は、ユーザー名が画面の上部に表示されます。

4. 目的の操作が終わったら、[ID]をタップしてログアウトします。

   - ログイン中に本機を操作しない時間がしばらく続くと(初期値：1分)、自動的にログアウトします。

5. [はい]をタップします。

   - ログアウトの確認画面を表示するかどうかを選べます(初期値：[表示する])。詳しくは、こちらをごらんください。
     設定するには：[設定メニュー]-[管理者設定]-[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー/ 部門共通設定]-[ログアウト確認画面表示設定]