ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 WINS/NetBIOS設定
検索

# WINS/NetBIOS設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [SMB設定]
        - [WINS/NetBIOS設定]

名前解決のためにWINSサーバーを導入している場合に、WINSサーバーを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | WINSサーバーを使うどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[自動取得設定] | WINSサーバーのアドレスを自動で取得するかどうかを選びます。 DHCPなどが有効の場合に設定します。 初期値は[有効]です。
[WINSサーバーアドレス] | WINSサーバーのアドレスを手動で指定する場合に、WINSサーバーのアドレスを入力します。 次のフォーマットで入力します。 入力例：「192.168.1.1」
[ノードタイプ設定] | 名前解決の方法を選びます。 [Bノード]：ブロードキャストで問い合わせます。 [Pノード]：WINSサーバーに問い合わせます。 [Mノード]：ブロードキャスト、WINSサーバーの順に問い合わせます。 [Hノード]：WINSサーバー、ブロードキャストの順に問い合わせます。 初期値は[Hノード]です。